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四川省郫县豆瓣股份有限公司
2026年环境监测技术服务采购项目报价单
一、报价注意事项
（一）本报价  含税、监测设施及耗材费用  ，作为采购项目重要组成部分
（二）交货地点：采购人指定地点（郫都区内）。   
（三）税票：增值税专用发票；税率：  %；付款方式：付款进度合同另行约定。
（四）参与报价的供应商需遵守《廉政告知书》条款。
投标方对我公司工作人员索贿行为有检举揭发义务；若在业务往来过程中发现有违反上述情况的行为时，应坚决抵制，同时请贵方致电我公司（电话18685050704）。
二、报价产品的名称、规格、数量、质量、价格等
	序号
	产品名称
	服务内容
	期限
	采购控制价
（元）
	含税总金额
（元）
	备注

	1
	2026年环境检测技术服务采购项目
	安德厂区与宋家林生产基地环境检测服务，提供环境信用评价、排污许可及台账管理等环保问题的填报服务，环境检测及环保相关信息报送服务
	1年
	46000
	
	按排污许可证的检测要求及相关规定执行检测内容及频次；
需投标单位提供总报价和分项报价

	合计
	
	

	备注：①一次报价，报价不得高于采购控制价，高于限价则无效。②报价保留2位小数点，若超过两位的情况用“四舍五入”方式取值。③当总价金额与单价汇总的金额不一致时，应以单价金额的计算结果为准。④政府或行业主管部门、国家、行业标准有新的需要上报的环保类资料，按新标准执行。




报价时间：      年     月    日
3、 报价需提供资料：营业执照复印件、CMA资质证书、报价单、分项报价单。（纸质资料逐页盖章）
4、 报价单填写要求：请勿修改报价单中格式、内容，否则视为无效报价。

供应商名称（公章）：           
                   联系人：              联系电话

分项报价单


	工厂
	检测类型
	检测点位
	检测区域
	检测项目
	检测次数
	单价
（元／次）
	小计
（元）

	安德
	废水
	DW001
	废水排口
	pH、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油、流量、氯化物
	2次／年
	
	

	
	有组织废气
	DA005和DA006
	蒸汽发生器废气排气筒
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳
	1次／年
	
	

	
	
	
	
	林格曼黑度
	
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	12次／年
	
	

	
	
	DA002
	炒制车间排气筒
	颗粒物
	2次／年
	
	

	
	
	
	
	油烟
	2次／年
	
	

	
	
	/
	食堂排气筒
	颗粒物
	2次／年
	
	

	
	
	
	
	油烟
	2次／年
	
	

	
	
	DA001
	污水处理站废气排气筒
	臭气浓度
	4次／年
	
	

	
	无组织废气
	／
	周界浓度最高点
	臭气浓度、硫化氢、氨、颗粒物
	2次／年
	
	

	
	噪声
	／
	厂界四周
	工业企业厂界环境噪声
	4次／年
	
	

	
	合计
	



	工厂
	检测类型
	检测点位
	检测点位
	检测项目
	检测周期
	单价
（元／次）
	小计
（元）

	宋家林
	废水
	DW001
	废水排口
	pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、动植物油、流量
	2次／年
	
	

	
	有组废气
	DA001
	污水处理站废气排放口
	排气参数、臭气浓度、氨、硫化氢
	4次／年
	
	

	
	无组织废气
	／
	周界浓度最高点
	大气参数、氨，臭气浓度，硫化氢
	2次／年
	
	

	
	噪声
	／
	厂界四周
	工业企业厂界环境噪声
	4次／年
	
	

	
	合计
	






